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PRATO ANTISISMA

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA RIFERITA AD IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO
	Scheda N.
	
	Data
	


LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO
	Regione
	

	Provincia
	

	Comune
	

	Indirizzo
	

	Zona ai sensi della deliberazione GRT. n°878 del 08/10/2012, publicata sul BURT Parte Seconda n°43 del 24/10/2012
	2
	3
	4

	
	☐
	☐
	☐


DATI DEL PROPRIETARIO
	Nome
	

	Cognome
	

	Via/Piazza
	

	Telefono
	

	e-mail
	


RIFERIMENTO CATASTALE EDIFICIO
	Foglio
	

	Mappale
	

	Particella
	

	Coordinate Geografiche (Gauss-Boaga in metri)
	X
	

	
	Y
	


POSIZIONE DELL’EDIFICIO

	Aggregato strutturale composto da N° di edifici
	

	POSIZIONE DELL’EDIFICIO
	ISOLATO
	☐

	
	INTERNO
	☐

	
	D’ESTREMITÀ
	☐

	
	D’ANGOLO
	☐


DATI GEOMORFOLOGICI

	MORFOLOGIA DEL SITO

	CRESTA/DIRUPO
	☐

	PENDIO FORTE
	☐

	PENDIO LEGGERO
	☐

	PIANURA
	☐


USO
	Denominazione dell’edificio
	

	CONDIZIONI D’USO
	TOTALMENTE UTILIZZATO
	☐

	
	PARZIALMENTE UTILIZZATO
	☐

	
	NON UTILIZZATO
	☐


ETÀ DI COSTRUZIONE (scrivere i dati nella riga corrispondente alla normativa sismica)

	Anno di progettazione
	Anno di ultimazione della costruzione
	N° registrazione al G.C./U.R.T.A.T.
	Riferimento Normativa Sismica
	NOTE (specificare normativa)

	
	
	
	NORMATIVA NON SISMICA
	

	
	
	
	NORMATIVA SISMICA
	

	* NOTA: nel caso in cui l’immobile sia già progettato per rispondere alle azioni sismiche, anche se di vecchia concezione, non si ritiene la presente scheda applicabile al caso in esame. Qualora si intenda ugualmente procedere ad una verifica di vulnerabilità, è compito del tecnico individuare le criticità specifiche dell’immobile


INTERVENTI SUCCESSIVI DI MODIFICA 

(annotare solo eventuali interventi strutturali e relativa normativa di riferimento)

	


DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA DISPONIBILE SUL FABBRICATO

	ELABORATI REPERIBILI
	NOTE

	PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
	☐
	

	PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE
	☐
	

	PROGETTO ARCHITETTONICO DI INTERVENTI SUCCESSIVI
	☐
	

	PROGETTO STRUTTURALE DI INTERVENTI SUCCESSIVI
	☐
	

	COLLAUDO STRUTTURALE
	☐
	

	PROVE MATERIALI
	☐
	

	RELAZIONE GEOLOGICA
	☐
	

	ALTRO (specificare) - ____________________________________
	☐
	

	ALTRO (specificare) - ____________________________________
	☐
	

	ALTRO (specificare) - ____________________________________
	☐
	

	ALTRO (specificare) - ____________________________________
	☐
	

	ALTRO (specificare) - ____________________________________
	☐
	


DATI METRICI GENERALI
	N. PIANI INTERRATI
	
	N. PIANI FUORI TERRA
	
	N. PIANI TOTALI
	


	PIANO
	SUPERFICIE COPERTA [mq]
	ALTEZZA INTRADOSSO COPERTURA [m]

	
	
	

	
	
	

	
	
	


TIPOLOGIA STRUTTURALE

	☐
	1 - CEMENTO ARMATO IN OPERA
	☐
	2 - ACCIAIO
	☐
	3 - CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO
	☐
	4 - MISTA


TECNOLOGIA DEL SISTEMA RESISTENTE 

	☐
	1 - STRUTTURA INTELAIATA E COPERTURA A VOLTA
	☐
	2 -STRUTTURA PREFABBRICATA IN C.A. E C.A.P. 
	☐
	3 - STRUTTURA INTELAIATA E COPERTURA PREFABBRICATA
	☐
	4 - ACCIAIO
	☐
	5 - ALTRO (specificare)
______________


CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA

	REGOLARITÀ IN PIANTA
	SÍ
	☐
	REGOLARITÀ IN ALTEZZA
	SÍ
	☐

	
	NO
	☐
	
	NO
	☐

	FARE RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO AL §7.2.2 DEL D.M. INFRASTRUTTURE 14 GENNAIO 2008 (NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI)


NOTE (annotare particolarità nella tipologia strutturale o nella tecnologia costruttiva)

	


COLLEGAMENTI IN FONDAZIONE

	PRESENZA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE ANCHE DOVUTO ALLA PRESENZA DI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE DI SPESSORE CONSISTENTE
	SÍ
	☐

	
	NO
	☐

	
	N.A.
	☐

	☐
	RETICOLO
	☐
	PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE


LIVELLO DELLA FALDA ACQUIFERA

	PRESENZA DI POZZI NELLE VICINANZE PER LA RILEVAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONE DEL LIVELLO DELLA FALDA ACQUIFERA
	SÍ
	☐

	
	NO
	☐

	PRESENZA DI MOVIMENTI NON DOVUTI A CEDIMENTI IN FONDAZIONE MA A FENOMENI DI SUBSIDENZA O DI INNALZAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA
	SÍ
	☐

	
	NO
	☐


	
	N.A.
	☐


FOTO DELL’AGGREGATO STRUTTURALE

	


PROSPETTO PRINCIPALE
	


PROSPETTO TERGALE
	


*INSERIRE EVENTUALI ALLEGATI

	TIPOLOGIA STRUTTURALE 1 - Struttura intelaiata e copertura a volta


	DATI GENERALI

	FORMA PIANTA
	

	DIMENSIONI PRINCIPALI PIANTA
	

	ALTEZZA ALLA CATENA
	

	MAGLIA STRUTTURALE
	

	PILASTRI: SEZIONI E DIMENSIONI
	

	TRAVI: SEZIONI, DIMENSIONI E LUCE
	

	COPERTURA A VOLTA: TIPOLOGIA, LUCE E SPESSORE (se rilevabile)
	

	TAMPONAMENTI: TIPOLOGIA E DIMENSIONI
	


	CRITICITÀ IN COPERTURA

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	VISIBILE INFLESSIONE DELLE CATENE METALLICHE DOVUTA A PERDITA DI TRAZIONE
	☐
	☐
	☐
	

	ELEMENTI NON STRUTTURALI (CANNE FUMARIE, LUCERNARI, COMIGNOLI..) NON STABILMENTE ANCORATI
	☐
	☐
	☐
	

	PRESENZA DI EVIDENTI FESSURAZIONI NELLA VOLTA DI COPERTURA E/O SFONDELLAMENTI
	☐
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	TAMPONATURE INTERNE O ESTERNE PESANTI DI NOTEVOLE SNELLEZZA
	☐
	☐
	☐
	

	TAMPONATURE INTERNE O ESTERNE PESANTI NON IRRIGIDITE DA PILASTRI E CORDOLI IN C.A.
	☐
	☐
	☐
	

	FINESTRATURE A NASTRO CON RELATIVA FORMAZIONE DI PILASTRI TOZZI
	☐
	☐
	☐
	

	PRESENZA DI SCAFFALATURE O ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMPIANTI..) NON EFFICACEMENTE ANCORATE A TERRA
	☐
	☐
	☐
	

	PRESENZA DI SCAFFALATURE O ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMPIANTI..) CHE INTERAGISCONO CON GLI ELEMENTI STRUTTURALI O NON STRUTTURALI
	☐
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI STRUTTURALI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	FESSURAZIONI O CEDIMENTI (specificare le cause se riconoscibili)
	☐
	☐
	☐
	

	EVIDENTE DEGRADO DEL MATERIALE IN PUNTI CRITICI DELLA STRUTTURA
	☐
	☐
	☐
	

	EVIDENTI DEFORMAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI
	☐
	☐
	☐
	

	FUORIUSCITA DI ARMATURE O ESPULSIONE DEL COPRIFERRO
	☐
	☐
	☐
	

	ELEMENTI STRUTTURALI DI SEZIONE MODESTA
	☐
	☐
	☐
	


	NOTE AGGIUNTIVE

	


* INSERIRE EVENTUALI ALLEGATI

	TIPOLOGIA STRUTTURALE 2 - Struttura prefabbricata in C.A. e C.A.P.


	DATI GENERALI

	FORMA PIANTA
	

	DIMENSIONI PRINCIPALI PIANTA
	

	TIPOLOGIA COPERTURA PREFABBRICATA
	

	ALTEZZA SOTTO TRAVE
	

	ALTEZZA SOTTO TEGOLO
	

	MAGLIA STRUTTURALE
	

	PILASTRI: SEZIONI E DIMENSIONI
	

	TRAVI: SEZIONI, DIMENSIONI E LUCE
	

	TEGOLI: SEZIONE, DIMENSIONI, LUCE E INTERASSE
	

	NODO TRAVE-PILASTRO: TIPO APPOGGIO/DIMENSIONE APPOGGIO
	

	NODO TRAVE-PILASTRO (PRESENZA NEOPRENE E VINCOLO)
	

	TAMPONAMENTI: TIPOLOGIA E DIMENSIONI
	


	CRITICITÀ IN COPERTURA

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	POSSIBILITÀ DI MOTI RIGIDI DEI TEGOLI DI COPERTURA
	☐
	☐
	☐
	

	SITUAZIONI LOCALIZZATE DI APPOGGIO RIDOTTO
	☐
	☐
	☐
	

	MANCANZA DI RITEGNI DEI TEGOLI DI COPERTURA
	☐
	☐
	☐
	

	ELEMENTI NON STRUTTURALI (CANNE FUMARIE, LUCERNARI, COMIGNOLI, COPPELLE..) NON STABILMENTE ANCORATI
	☐
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	TAMPONATURE INTERNE O ESTERNE PESANTI DI NOTEVOLE SNELLEZZA
	☐
	☐
	☐
	

	TAMPONATURE IN MURATURA NON IRRIGIDITE DA PILASTRI E CORDOLI IN C.A.
	☐
	☐
	☐
	

	CONDIZIONI DI ANCORAGGI DELLE TAMPONATURE CARENTI O NON ADEGUATI
	☐
	☐
	☐
	

	FINESTRATURE A NASTRO CON RELATIVA FORMAZIONE DI PILASTRI TOZZI
	☐
	☐
	☐
	

	PRESENZA DI SCAFFALATURE O ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMPIANTI..) NON EFFICACEMENTE ANCORATI A TERRA
	☐
	☐
	☐
	

	PRESENZA DI SCAFFALATURE O ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMPIANTI..) CHE INTERAGISCONO CON GLI ELEMENTI STRUTTURALI O NON STRUTTURALI
	☐
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI STRUTTURALI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	FESSURAZIONI O CEDIMENTI (specificare le cause se riconoscibili)
	☐
	☐
	☐
	

	EVIDENTE DEGRADO DEL MATERIALE IN PUNTI CRITICI DELLA STRUTTURA
	☐
	☐
	☐
	

	EVIDENTI DEFORMAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI
	☐
	☐
	☐
	

	FUORIUSCITA DI ARMATURE O ESPULSIONE DEL COPRIFERRO
	☐
	☐
	☐
	

	ELEMENTI STRUTTURALI DI SEZIONE MODESTA
	☐
	☐
	☐
	

	MANCANZA DI PERNI O STAFFAGGI DI COLLEGAMENTO TRA TRAVI E PILASTRI
	☐
	☐
	☐
	


	NOTE AGGIUNTIVE

	


* INSERIRE EVENTUALI ALLEGATI

	TIPOLOGIA STRUTTURALE 3 - Struttura intelaiata e copertura prefabbricata


	DATI GENERALI

	FORMA PIANTA
	

	DIMENSIONI PRINCIPALI PIANTA
	

	TIPOLOGIA COPERTURA PREFABBRICATA
	

	ALTEZZA SOTTO TRAVE
	

	ALTEZZA SOTTO TEGOLO
	

	MAGLIA STRUTTURALE
	

	PILASTRI: SEZIONI E DIMENSIONI
	

	TRAVI: SEZIONI, DIMENSIONI E LUCE
	

	TEGOLI: SEZIONE, DIMENSIONI, LUCE E INTERASSE
	

	TAMPONAMENTI: TIPOLOGIA E DIMENSIONI
	


	CRITICITÀ IN COPERTURA

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	POSSIBILITÀ DI MOTI RIGIDI DEI TEGOLI DI COPERTURA
	☐
	☐
	☐
	

	SITUAZIONI LOCALIZZATE DI APPOGGIO RIDOTTO
	☐
	☐
	☐
	

	MANCANZA DI RITEGNI DEI TEGOLI DI COPERTURA
	☐
	☐
	☐
	

	ELEMENTI NON STRUTTURALI (CANNE FUMARIE, LUCERNARI, COMIGNOLI, COPPELLE..) NON STABILMENTE ANCORATI
	☐
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	TAMPONATURE INTERNE O ESTERNE PESANTI DI NOTEVOLE SNELLEZZA
	☐
	☐
	☐
	

	TAMPONATURE IN MURATURA NON IRRIGIDITE DA PILASTRI E CORDOLI IN C.A.
	☐
	☐
	☐
	

	CONDIZIONI DI ANCORAGGI DELLE TAMPONATURE CARENTI O NON ADEGUATI
	☐
	☐
	☐
	

	FINESTRATURE A NASTRO CON RELATIVA FORMAZIONE DI PILASTRI TOZZI
	☐
	☐
	☐
	

	PRESENZA DI SCAFFALATURE O ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMPIANTI..) NON EFFICACEMENTE ANCORATI A TERRA
	☐
	☐
	☐
	

	PRESENZA DI SCAFFALATURE O ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMPIANTI..) CHE INTERAGISCONO CON GLI ELEMENTI STRUTTURALI O NON STRUTTURALI
	☐
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI STRUTTURALI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	N.A.
	

	FESSURAZIONI O CEDIMENTI (specificare se riconoscibili)
	☐
	☐
	☐
	

	EVIDENTE DEGRADO DEL MATERIALE IN PUNTI CRITICI DELLA STRUTTURA
	☐
	☐
	☐
	

	EVIDENTI DEFORMAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI
	☐
	☐
	☐
	

	FUORIUSCITA DI ARMATURE O ESPULSIONE DEL COPRIFERRO
	☐
	☐
	☐
	

	ELEMENTI STRUTTURALI DI SEZIONE MODESTA
	☐
	☐
	☐
	


	NOTE AGGIUNTIVE

	


* INSERIRE EVENTUALI ALLEGATI

	DIVERSA TIPOLOGIA STRUTTURALE (specificare) - __________________________


	DATI GENERALI (indicare se applicabili)

	FORMA PIANTA
	

	DIMENSIONI PRINCIPALI PIANTA
	

	TIPOLOGIA COPERTURA
	

	ALTEZZA SOTTO TRAVE
	

	ALTEZZA SOTTO TEGOLO
	

	MAGLIA STRUTTURALE
	

	PILASTRI: SEZIONI E DIMENSIONI
	

	TRAVI: SEZIONI, DIMENSIONI E LUCE
	

	TEGOLI: SEZIONE, DIMENSIONI, LUCE E INTERASSE
	

	TAMPONAMENTI: TIPOLOGIA E DIMENSIONI
	

	ALTRO (specificare): ________________________
	

	ALTRO (specificare): ________________________
	

	ALTRO (specificare): ________________________
	


	CRITICITÀ IN COPERTURA

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI SECONDARI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	


	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ELEMENTI STRUTTURALI

	TIPOLOGIA CRITICITÀ
	VALUTAZIONE
	NOTE AGGIUNTIVE

	
	SÍ
	NO
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	

	
	☐
	☐
	


	NOTE AGGIUNTIVE

	


* INSERIRE EVENTUALI ALLEGATI
	VALUTAZIONE FINALE


	INTERVENTI MINIMI DI MESSA IN SICUREZZA
	VALUTAZIONE

	
	SÍ
	NO
	N.A.

	INTERVENTI ATTI AD IMPEDIRE I MOVIMENTI RIGIDI DEI TEGOLI
	☐
	☐
	☐

	ANCORAGGIO DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COPERTURA
	☐
	☐
	☐

	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLE CATENE
	☐
	☐
	☐

	ANCORAGGIO A TERRA E COLLEGAMENTO RECIPROCO DELLE SCAFFALATURE
	☐
	☐
	☐

	MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI DI TAMPONATURA INTERNI E/O ESTERNI
	☐
	☐
	☐

	ELIMINAZIONE O LIMITAZIONE DI PILASTRI TOZZI
	☐
	☐
	☐

	COLLEGAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ALLA TRAVE PORTAMURO
	☐
	☐
	☐

	ALTRO (specificare) - ___________________________________________________
	☐
	☐
	☐

	ALTRO (specificare) - ___________________________________________________
	☐
	☐
	☐


	PREVISIONE DI  MASSIMA DI POSSIBILI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

	CRITICITÀ CHE CONDIZIONANO MAGGIORMENTE LA STRUTTURA
	☐
	fondazioni
	☐
	copertura

	
	☐
	travi
	☐
	nodi trave - pilastro

	
	☐
	pilastri
	☐
	altro - ___________________________

	
	NOTE

	INTERVENTI MIGLIORATIVI IPOTIZZABILI
	☐
	interventi in fondazione
	☐
	piano rigido di copertura

	
	☐
	aumento resistenza/duttilità sezioni
	☐
	altro - ___________________________

	
	☐
	nodi/collegamenti telai
	☐
	altro - ___________________________

	
	NOTE

	OBIETTIVI POSSIBILI CON GLI INTERVENTI SOPRA INDICATI
	☐
	60 % ag (specificare interventi)

	
	☐
	ADEGUAMENTO (specificare interventi)


	STIMA DI MASSIMA DEI COSTI DI INTERVENTO

(facoltativa)
	LIVELLO DI SICUREZZA OBIETTIVO
	FASCIA DI SPESA INDICATIVA

	
	☐
	INTERVENTI MINIMI
	da_________________€
	a_________________€

	
	☐
	60 % ag
	da_________________€
	a_________________€

	
	☐
	ADEGUAMENTO SISMICO
	da_________________€
	a_________________€


	EVENTUALI ULTERIORI ANNOTAZIONI
	IL TECNICO INCARICATO


	Scheda di valutazione della vulnerabilità sismica riferita ad immobili ad uso produttivo.
	1
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